# 8驱主从车运动学分析布局（轴距轮距）

8驱相当于两个4驱麦轮车的组合，按照下图主控板连接主控电机，从控板连接从控电机即可。左边为主控板，其右上角显示“MAIN”；右边为从控板，其右上角显示“SUB”，如图3-2所示。




图 3-1 主控电机与从控电机




图 3-2 主控板与从控板